**PROGRAM:**

**TO BLINK AN LED**

Import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

GPIO.setwarning(Flase)

GPIO.setmode(GPIO.BORAD)

GPIO.setup(8,GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

While True:

GPIO.output(8,GPIO.HIGH)

Sleep(1)

GPIO.output(8, GPIO.LOW)

Sleep(1)